# Проверка направления стержня

Прежде чем использовать ключ, убедитесь, что установлено правильное направление вращения. Направление указано стрелкой в верхней части инструмента.

Реактивная штанга будет вращаться в направлении, противоположном стержня, пока не коснется подходящей реакционной точки.

1 | Ослабление: против часовой стрелки Затяжка: по часовой стрелке
2 | Реактивная штанга
3 | Стрелка, указывающая направление

Если необходимо изменить направление вращения, переверните ключ и установите его на приложение.

## Относится к: