# Smontaggio della testa di potenza

1. Allentare i bulloni di fissaggio dell'unità girevole.

2. Rimuovere l'unità girevole.

3. Posizionare le porte dell'olio su un contenitore adatto.

4. Estrarre lo stelo del pistone fino all'arresto.

5. Spingere all'indietro lo stelo del pistone.

   L'olio dell'utensile fuoriuscirà attraverso le porte.

6. Rimuovere le viti del coperchio e il coperchio stesso.

7. Estrarre lo stelo del pistone fino all'arresto. Bloccare l'estremità dello stelo del pistone usando una morsa.

8. Allentare l'estremità dello stelo del pistone usando una bussola e barra di estensione. Svitare l'estremità dello stelo del pistone.

9. Estrarre il pistone dal foro dell'alloggiamento.

Fasi 1 e 2
Fasi 3-5

## Applicabile a: