# Ajustar el par objetivo

Una vez la llave está configurada y conectada a una bomba, debe definir la salida de par objetivo. Para configurar la salida de par, debe ajustar el valor de salida de presión en la bomba.

1. Consulte la ficha técnica de calibración o la tabla de conversión par/presión de la herramienta para determinar la presión que logrará el par correcto.

2. Afloje la contratuerca en la válvula reguladora de presión, a continuación, afloje el tornillo de ajuste manual hasta que gire libremente. No retire el tornillo de ajuste manual.

3. Conecte la bomba un suministro eléctrico adecuado.

4. Cuando la llave se mueva libremente, es decir, que no esté aplicada a un elemento de fijación, ponga en marcha la bomba pulsando y soltando una vez el botón Avanzar [1] en el control remoto.

5. Mantenga pulsado el botón Avanzar [1].

   El pistón de llave avanza hasta el final del recorrido y la presión se acumula.

6. Monitorice la presión mostrada en el indicador. Siga pulsando el botón Avanzar [1] y apriete o afloje el tornillo de ajuste manual hasta que el indicador alcance el valor objetivo.

7. Suelte el botón Avanzar [1].

   El pistón de llave se retrae.

8. Mantenga pulsado el botón Avanzar [1] de nuevo. Asegúrese de que alcanza el valor objetivo, después, suelte el botón Avanzar [1].

9. Sujete el tornillo de ajuste manual en su sitio y bloquee la válvula con la contratuerca.

10. Tras bloquear la válvula, mantenga pulsado el botón Avanzar [1] una vez más y asegúrese de que sigue alcanzando el valor objetivo. Ajústelo si es necesario.

    El sistema ya está listo para su uso.

A | Contratuerca moleteada | B | Empuñadura en T

1 | Botón Avanzar | 0 | Botón Parada

## Aplicable a: