# Montera spärrnyckeln

1. Montera den övre distansen, mothållsdistansen och mothållets spärrstift vid sidoplattan med skruvarna. Lägg på Loctite 243 på skruvarna och dra åt till rätt moment och position.

   Modell | Sexkantdrivning, liten skruv | Sexkantdrivning, stor skruv
   --- | --- | ---
   Storlek | Moment (Nm) | Storlek | Moment (Nm)
   TL02 | 1/8 tum | 6 | 5/32 tum | 12
   TL04 | 5/32 tum | 12 | 3/16 tum | 16
   TL08 | 3/16 tum | 16 | 7/32 tum | 20
   TL14 | 7/32 tum | 25 | 5/16 tum | 35
   TL18 | 7/32 tum | 40 | 5/16 tum | 50
   TL30 | 5/16 tum | 45 | 3/8 tum | 55

2. Smörj sidoplattan och mothållsspärren med Molykote 1000. Montera sedan kåpan och mothållsspärren med distanser och fjäder.

3. Lägg på Loctite 243 på kåpans skruv och dra åt in mot mothållsdistansen.

4. Smörj drivplattan och spärrens lagerdiametrar med Molykote 1000. Montera sedan på sidoplattan.

5. För in spärren genom drivplattan och in i sidoplattan.

6. Sätt in fjäderstiften [2×] i drivplattan.

7. Montera drivspärrarna [2×], fjädern och fjäderstyrningen.

8. Montera drivtappen och fjädern.

9. Smörj båda sidorna av den andra drivplattan med Molykote 1000. Placera hålen i linje med fjäderstiften och knacka fast fjäderstiften på plats. Kontrollera att drivspärrens hål är inriktad och i linje.

   Kontrollera att mellanrummet mellan drivplattorna är parallellt och symmetriskt, samt att fjädrarna är fastkrokade över stiftet så att drivspärrarna fungerar korrekt.

10. Testa drivspärrarnas funktion: håll spärren och tryck på drivplattorna.

    Drivspärrarna ska lyftas över kuggarna och klicka tillbaka på plats. Om drivspärrarna fastnar ska du kontrollera att gapet mellan drivplattorna är korrekt.

11. Smörj urborrningen och sidoplattans inneryta med Molykote 1000. Sätt sidoplattan över spärren och kontrollera att skruvhålen är i linje. Lägg på Loctite 243 på skruvarna och dra åt till rätt moment och position som tidigare.

12. Sätt in låssprinten genom båda sidoplattorna. Placera sprintens utskärning i linje med skruvhålet och montera sedan friktionsbrickan och skruven. Justera momentet på skruven tills du får rätt friktion mot sprinten.

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4 och 5
Steg 6
Steg 7
Steg 8
Steg 9
Steg 10
Steg 11
Steg 12

## Gäller för: