# Рекомендации по техническому обслуживанию

Всегда надевайте ударопрочные средства защиты глаз и лица при непосредственном участии или нахождении рядом в процессе работы, ремонта или техобслуживания инструмента либо замены его принадлежностей.

Все исследования, техническое обслуживание или ремонтные работы в случае утечки должны выполняться только при нулевом давлении во всей системе.

Для обеспечения оптимальной эффективности работы часто осматривайте инструмент, силовую установку, шланги, разъемы, электрические кабели и принадлежности на отсутствие видимых повреждений. Всегда соблюдайте инструкции по техническому обслуживанию инструмента и насоса.

## Руководство по периодичность обслуживания

Рекомендуется регулярная смазка и ремонт, чтобы ключ оставался в хорошем рабочем состоянии. Если данное устройство используется при высоких значениях момента, циклической скорости либо для продолжительной затяжки, может потребоваться более частое обслуживание. Если в работе ключа есть отклонения, его немедленно следует отправить на проверку.

Нижеприведенная периодичность обслуживания дана для справки. Каждые условия использования и применения отличаются друг от друга, поэтому ответственность за реализацию надлежащего планового обслуживания, характерного для рабочей среды и использования, лежит на конечном пользователе.

## Легкий режим эксплуатации

Пример: Нечастое использование при низком давлении, <40 % от мощности.

- Смазка: каждые 6 месяцев

- Ремонт: каждые 12 месяцев

## Нормальный режим эксплуатации

Пример: Регулярное использование, <80 % от мощности.

- Смазка: каждые 3 месяцев

- Ремонт: каждые 12 месяцев, включая замену приводного штифта. См. раздел Сбор трещоточного звена.

## Тяжелый режим эксплуатации

Пример: Постоянное использование при любом давлении; >80 % от мощности; регулярное ослабление ржавых болтов.

- Смазка: каждый месяц

- Ремонт: каждые 6 месяцев, включая замену приводного штифта и приводной собачки. См. раздел Сбор трещоточного звена.

## Использование в зонах ATEX

Используйте рекомендации в разделе для тяжелого режима эксплуатации независимо от режима работы, чтобы значительно снизить риск отказа компонентов при использовании. Если ключ показывает признаки неисправности, удалите его из зоны ATEX, прежде чем искать причину. НЕ пытайтесь ремонтировать ключ в зоне ATEX. Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию увеличивает вероятность механического отказа и, следовательно, возможность возникновения механической искры.

## Шланг высокого давления

- Шланги следует регулярно разбирать. Фитинги и переходники необходимо проверить на признаки износа и повреждения. Если во время технического обслуживания обнаружится износ или повреждения, поврежденную часть необходимо изъять из эксплуатации и заменить.

- Осмотрите шланги на наличие следов масла, что является указанием на медленную протечку шланга. Обратите пристальное внимание на обжимы с обоих концов шланга, поскольку это наиболее вероятные области протечки масла. При обнаружении медленной протечки шланг следует заменить.

- После каждого применения шланг обязательно следует очистить и свернуть в бухту. Необходимо протереть шланги чистой тканью и опрыскать подходящим масляным ингибитором ржавчины, например, Shell Ensis или Castrol Rustillo.

- Запрещается огибать шлангом препятствия или использовать шланг для перемещения подключенного к нему оборудования.

- Следует проводить испытание давлением шлангов каждые два года и заменять комплекты шлангов каждые шесть лет.

Требуемая информация

- Сборка трещоточного звена

## Относится к: