# Отсоединение шланга от ключа

Коаксиальная муфта имеет элемент безопасности для предотвращения случайного отсоединения во время эксплуатации. Узнайте, как отсоединить шланг перед использованием оборудования.

1. Поддерживайте поворотный коллектор с противоположной стороны в сторону муфты.

2. Нажимайте на шланг по направлению к ключу (рис. 1) до тех пор, пока зазор между рифленым кольцом и ниппелем не закроется, как показано на (рис. 2).

3. Удерживая указанное выше положение, оттяните рифленое кольцо от ключа (рис. 3).

4. Потяните шланг от ключа, и соединение автоматически разъединится (рис. 4).

Если соединения не сжаты и не удерживаются, рифленое кольцо не может двигаться, поэтому муфты не могут быть разъединены. Это и есть элемент безопасности для предотвращения случайного отсоединения.

## Относится к: