# Definizione di codice ATEX

Il codice ATEX è:
| II 2 G Ex h IIC T4 Gb II 2 D Ex h IIIC T135 °C Db -20°C ÷ 40°C

Descrizione | Valore | Definizione
--- | --- | ---
Gruppo di apparecchiature | II | Trattamento superfici
Categoria delle apparecchiature Gruppo II | 2 | Livello di protezione alto zona 1 (gas) zona 2 (gas) zona 21 (polvere) zona 22 (polvere)
Atmosfera | G | Atmosfera contenente gas, vapori o aerosol
D | Atmosfera contenente polvere
Progettazione di sicurezza | h | Prodotto meccanico
Gruppo di gas | IIC | Idrogeno/acetilene
IIB | Etilene
Gruppo per la polvere | IIIC | Polvere del combustibile superficiale
Temperatura superficiale max. in atmosfera gassosa |  | T1 = 450°C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
Temperatura superficiale max. in atmosfera polverosa |  | Temperature esemplificative: T85°C T100°C T135°C T200°C T240°C

## Applicabile a: