# Plnenie oleja

1. Pripojte kľúč k čerpadlu pomocou hadice.

2. Na spustenie čerpadla stlačte a pustite tlačidlo Vysunúť [1].

   Strana zasunutia hydraulického valca sa naplní automaticky a potlačí piest do počiatočnej polohy. Vzduch zo strany vysunutia piestu sa vženie do hadice.

3. Na zastavenie čerpadla stlačte tlačidlo Zastaviť [0]. Potom stlačte tlačidlo na rozvodnom regulačnom ventile, aby ste odtlakovali vedenie zasunutia.

4. Odpojte hadicu a vyfúknite vzduch z hadice takto:

   - Pre koaxiálne hadice: s odpojeným kľúčom spustite čerpadlo a po 10 sekundách ho znova zastavte. To spôsobí cirkuláciu oleja medzi vedením vysunutia a vedením zasunutia a vyfúknutie vzduchu z hadice.

   - Pre skrutkovacie hadice: zoskrutkujte voľné konce hadíc tak, aby vytvorili slučku. Spustite čerpadlo a po 10 sekundách ho znova zastavte. To spôsobí cirkuláciu oleja medzi vedením vysunutia a vedením zasunutia a vyfúknutie vzduchu z hadice.

5. Znova pripojte hadice ku kľúču.

6. 10-krát vysuňte a zasuňte piest.

7. Zastavte čerpadlo.

8. Odpojte hadicu a zopakujte postup vyfúknutia vzduchu.

## Vzťahuje sa na: