# Odpojenie hadice z čerpadla

Koaxiálna spojka má bezpečnostnú funkciu, ktorá zabraňuje náhodnému odpojeniu počas používania. Zistite, ako odpojiť hadicu pred použitím zariadenia.

1. Držte rám čerpadla, aby ste počas odpájania zabránili pohybu čerpadla.

2. Tlačte hadicovú vsuvku smerom k čerpadlu (obrázok 1), kým sa neuzavrie medzera medzi vrúbkovaným nákružkom a vsuvkou (obrázok 2).

3. Držte vyššie uvedenú polohu a potlačte vrúbkovaný nákružok smerom k čerpadlu (obrázok 3).

4. Potiahnite hadicu preč z čerpadla a spoj sa automaticky rozpojí (obrázok 4).

Ak sa spoje nestlačia k sebe a nepridržia, vrúbkovaný nákružok sa nemôže pohybovať a spojky sa preto nedajú odpojiť. Toto je bezpečnostná funkcia na zabránenie náhodnému odpojeniu.

## Vzťahuje sa na: