# Anvisningar för översyn

1. Anslut dragaren till en pump.

2. Gör ett trycktest och förvissa dig om att alla mekanismer fungerar som förväntat.

3. Kontrollera alla funktionsfel eller hydraulläckor.

4. Gör systemet trycklöst och koppla ur alla kopplingar.

5. Demontera skruvdragaren. Se avsnittet Demonterings-/monteringsanvisningar.

6. Byt ut alla tätningar och fjädrar.

7. Byt ut drivtappen.

8. Byt ut alla andra komponenter som visar tecken på skador eller slitage.

9. Smörj och återmontera skruvdragaren. Se avsnittet Demonterings-/monteringsanvisningar.

10. Gör ett trycktest och kontrollera att alla mekanismer fungerar som förväntat.

11. Kalibrera skruvdragaren och kontrollera att utgående moment stämmer.

## Gäller för: