# Utahování

1. Nasaďte nářadí na utahovaný spojovací prvek. Zatlačte nářadí směrem k reakční ploše, dokud se reakční rameno nedotkne vhodného reakčního bodu.

   - Reakční plocha musí být dostatečně pevná a odolná, aby odolala silám, které vyvíjí hydraulické nářadí.

   - Vyhněte se kuželovým povrchům, protože reakční rameno by mohlo sklouznout a způsobit nepříznivé zatížení a nestabilitu nářadí.

   - K vytvoření reakčního povrchu nepoužívejte volné distanční podložky. Když standardní rameno není vhodné, kontaktujte společnost Atlas Copco.

2. Stisknutím a uvolněním tlačítka Advance [1] na dálkovém ovladači spustíte čerpadlo.

3. Podepřete nářadí podpěrnou rukojetí a ujistěte se, že:

   - Rohatkový spojovací člen je úplně zasunutý na utahovaný spojovací prvek.

   - Reakční rameno je pevně opřeno o reakční povrch.

   - Hadice a spojky se mohou volně pohybovat bez ohledu na okolní konstrukce.

   Uvědomte si, že při utahování musíte podepřít váhu nářadí, zejména při obráceném použití. Když nářadí není podepřeno, může spadnout z utahovaného prvku.

4. Stiskněte a držte tlačítko Advance [1] tak, aby se nástavec otáčel.

   Když píst dosáhne konce zdvihu, dojde k tomuto stavu:

   - Reakční západka slyšitelně cvakne.

   - Rohatkový spojovací člen se přestane otáčet.

   - Tlak se zvýší na nastavenou hodnotu.

     To neznamená, že šroub je správně utažen, pouze to znamená, že nářadí dosáhlo plného zdvihu.

5. Když nářadí dosáhne plného zdvihu, podepřete jej a uvolněte tlačítko Advance [1] na dálkovém ovladači. Nářadí se automaticky zasune. Když je nářadí úplně zasunuto, západka nástavce klikne.

6. Nářadí je nyní znovu připraveno k použití. Opakujte kroky 3-5, dokud tlak nedosáhne přímo cílové hodnoty a už nebudete pozorovat žádný pohyb spojovacího prvku. Klíč se zastavil a spojovací prvek je správně utažený.

7. Jakmile se nářadí zastaví, stiskněte ještě jednou tlačítko Advance [1], abyste se ujistili, že se spojovací prvek nepohybuje. Když se nepohybuje, proces utahování je dokončen.

8. Občas se může stát, že se nářadí samo zablokuje na utahovaném prvku. Při sejmutí nářadí postupujte takto:

   1. Stiskněte a držte tlačítko Advance [1].

   2. Jakmile tlak dosáhne cílové hodnoty, zatlačte ručně na páky západky, aby se západky odpojily od rohatky.

   3. Podepřete hmotnost nářadí před uvolněním tlačítka Advance na dálkovém ovladači.

   4. Sejměte nářadí z aplikace.

   Pohybujte pákou západky rukou. Nepoužívejte nářadí pro pohyb páky.

9. Stiskněte tlačítko Stop [0] na dálkovém ovladači pro zastavení čerpadla.

Utahování
Když je nářadí na zařízení zablokováno, zatlačte ručně na páku západky.

## Platí pro: