# Réglage du couple cible

Une fois que la clé est installée et raccordée à une pompe, vous devez définir le couple de sortie cible. Pour régler le couple de sortie, vous devez ajuster la valeur de sortie de la pression au niveau de la pompe.

1. Consultez la fiche technique d'étalonnage ou le tableau de conversion couple/pression de l'outil pour déterminer la pression qui fournira le couple correct.

2. Desserrez le contre-écrou de la vanne de régulation de pression, puis desserrez la vis à oreilles jusqu'à ce qu'elle tourne librement. Ne retirez pas la vis à oreilles.

3. Raccordez la pompe à une alimentation électrique appropriée.

4. Lorsque la clé est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas appliquée sur un fastener, démarrez la pompe en appuyant et en relâchant une fois le bouton Avance [1] de la télécommande.

5. Appuyez sur le bouton Avance [1] et maintenez-le enfoncé.

   Le piston de la clé avance à pleine course et la pression augmente.

6. Surveillez la pression affichée sur le manomètre. Maintenez le bouton Avance [1] et serrez ou desserrez la vis à oreilles jusqu'à ce que le manomètre atteigne la valeur cible.

7. Relâchez le bouton Avance [1].

   Le piston de la clé se rétracte.

8. Appuyez sur le bouton Avance [1] et maintenez-le enfoncé de nouveau. Veillez à obtenir la valeur cible, puis relâchez le bouton Avance [1].

9. Bloquez la vis à oreilles et verrouillez la vanne avec le contre-écrou.

10. Après avoir verrouillé la vanne, appuyez et maintenez le bouton Avance [1] une fois de plus et veillez à ce que vous obteniez toujours la valeur cible. Régler si nécessaire.

    Le système est à présent prêt à être utilisé.

A | Écrou de blocage moleté | B | Poignée en T

1 | Bouton Avance | 0 | Bouton Stop

## S’applique à :