# Montaż łącznika z grzechotką

1. Przymocować górny element dystansowy, element dystansowy reakcji i trzpień zapadki reakcyjnej do płytki bocznej za pomocą śrub. Nałożyć środek Loctite 243 na śruby i dokręcić w odpowiednim miejscu.

   Model | Mała śruba z łbem sześciokątnym | Duża śruba z łbem sześciokątnym
   --- | --- | ---
   Rozmiar | Moment obrotowy (Nm) | Rozmiar | Moment obrotowy (Nm)
   TL02 | 1/8 cala | 6 | 5/32 cala | 12
   TL04 | 5/32 cala | 12 | 3/16 cala | 16
   TL08 | 3/16 cala | 16 | 7/32 cala | 20
   TL14 | 7/32 cala | 25 | 5/16 cala | 35
   TL18 | 7/32 cala | 40 | 5/16 cala | 50
   TL30 | 5/16 cala | 45 | 3/8 cala | 55

2. Nasmarować płytkę boczną i trzpień zapadki reakcyjnej, jak pokazano, za pomocą środka Molykote 1000. Następnie złożyć osłonę i zapadkę reakcyjną z elementami dystansowymi i sprężyną.

3. Nałożyć środek Loctite 243 na śrubę osłony i dokręcić ją do przekładki reakcyjnej.

4. Nasmarować płytkę napędu i łożyska grzechotki środkiem Molykote 1000. Następnie zamontować na płytce bocznej.

5. Grzechotkę przełożyć przez płytkę napędu i włożyć do płytki bocznej.

6. Włożyć kołki sprężynujące [2×] do płytki napędu.

7. Zmontować zapadki trzpienia [2×], sprężynę i prowadnicę sprężyny.

8. Zamontować sworzeń trzpienia i sprężynę.

9. Nasmarować obie strony drugiej płytki napędu za pomocą środka Molykote 1000. Ustawić otwory w jednej linii z kołkami sprężynującymi, następnie wbić kołki sprężynujące na miejsce. Upewnić się, że otwory na zapadki trzpienia znajdują się w jednej linii.

   Upewnić się, że szczelina między płytkami napędu jest równoległa i równa, a sprężyny są zaczepione o trzpień, aby zapadki trzpienia działały prawidłowo.

10. Sprawdzić, czy zapadki trzpienia działają prawidłowo: przytrzymać grzechotkę i nacisnąć płytki napędu.

    Zapadki trzpienia powinny przesunąć się nad zębami zapadki i zatrzasnąć się z powrotem na swoim miejscu. Jeśli zapadki trzpienia się zaklinują, upewnić się, że szczelina między płytkami napędu jest prawidłowa.

11. Nasmarować otwór i wewnętrzną powierzchnię płytki bocznej za pomocą środka Molykote 1000. Nałożyć płytkę boczną na grzechotkę i ustawić otwory na śruby w jednej linii. Nałożyć środek Loctite 243 na śruby i dokręcić jak poprzednio.

12. Przełożyć kołek ustalający przez obie płytki boczne. Ustawić wycięcie na kołek w jednej linii z otworem na śrubę, a następnie zamontować podkładkę przeciwpoślizgową i śrubę. Dostosować moment obrotowy na śrubie, aby uzyskać prawidłowe tarcie o sworzeń.

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Kroki 4 i 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8
Krok 9
Krok 10
Krok 11
Krok 12

## Dotyczy: