# Anschluss des Schlauchs an den Schlüssel

1. Halten Sie den schwenkbaren Verteiler an der der Kupplung (1) gegenüberliegenden Seite. Richten Sie die Schlauchkupplung am Schlüsselnippel (2) aus.

2. Drücken Sie den Schlüsselnippel und die Schlauchkupplung fest zusammen. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, ist ein Klickgeräusch zu hören.

   Der Rändelbund an der Schlauchkupplung muss beim Anschluss nicht zurückgezogen werden.

3. Ziehen Sie am Schlauch (3), um sicherzustellen, dass die Verbindung korrekt hergestellt wurde.

## Gilt für: