# Demontaż głowicy napędowej

1. Poluzować śruby mocujące element obrotowy.

2. Zdjąć element obrotowy.

3. Umieścić otwory olejowe nad odpowiednim pojemnikiem.

4. Wyciągnąć tłoczysko do oporu.

5. Wcisnąć tłoczysko z powrotem.

   Olej z narzędzia wypłynie przez otwory.

6. Wykręcić wkręty nasadki końcowej i zdjąć nasadkę.

7. Wyciągnąć tłoczysko do oporu. Zacisnąć końcówkę tłoczyska w imadle.

8. Poluzować końcówkę tłoczyska za pomocą nasadki i pręta przedłużającego. Odkręcić końcówkę tłoczyska.

9. Wyciągnąć tłok z otworu w obudowie.

Kroki 1 i 2
Kroki 3–5

## Dotyczy: