# Requisitos Gerais de Instalação

Para operar as chaves Torcflex, conecte a chave a uma unidade de potência hidráulica com uma mangueira hidráulica. Para maior eficácia e acurácia, as bombas e mangueiras da apertadeira Atlas Copco. Caso não sejam utilizadas bombas e mangueiras, confirme o seguinte ao conectar chaves Torcflex.

- Requisitos do sistema:

  - Todos os componentes do sistema devem ter a classificação de pressão dinâmica de 700 bares (10.000 psi).

- Requisitos da bomba:

  - Pressão de Avanço Máxima: 700 bares (10.000 psi)

  - Pressão de Recuo Máxima: 120 bares (1.740 psi)

  - Uma válvula de controle direcional remotamente operada para operar o cilindro de dupla ação; a pressão deve ser liberada ao se alternar entre Avanço e Recuo.

  - Por segurança, o controle remoto deve ser configurado para recuar automaticamente a ferramenta, caso o botão seja liberado.

  - Válvula de alívio de pressão ajustável.

  - Manômetro calibrado (Acurácia Classe 1).

  - Para sistema de engate “screw-to-connect”, confirme se o engate de Avanço é macho e que o engate de Recuo seja fêmea. Para mais informações, consulte a seção Conectando o Sistema - Engate Screw-to-Connect.

  - Chaves Torcflex equipadas com engates “screw-to-connect” utilizam engates CEJN 232 com roscas ¼ NPT. Antes de utilizar engates de marcas alternativas no sistema, verifique a compatibilidade. Para mais informações, consulte a seção Conectando o Sistema - Engate Screw-to-Connect.

- Requisitos da mangueira hidráulica:

  - Linha de avanço − engate fêmea-fêmea.

  - Linha de recuo − niple macho-macho.

Antes de conectar o sistema, faça o seguinte:

- Sobre bombas elétricas, confirme se a fonte de alimentação é adequada à bomba e minimize o comprimento das extensões elétricas.

- Sobre bombas pneumáticas, confirme se o suprimento de ar é adequado à bomba e minimize o comprimento das linhas de ar.

- Procure se há danos nos cabos de alimentação e cabos pendentes, antes de conectar os cabos à fonte de alimentação.

- Procure se há danos nas mangueiras hidráulicas, antes de conectar as mangueiras ao sistema.

- Inspecione o nível do óleo e realize o preenchimento, se necessário.

- Confirme se o manômetro está calibrado.

- Confirme se os soquetes de impacto têm o tamanho correto para a aplicação.T

- Confirme se os soquetes de impacto estão livres de danos.

- Selecione uma chave baseada no torque-alvo para a aplicação.

  Para prolongar a vida útil da chave, não opere a ferramenta acima de 80% da capacidade por um longo espaço de tempo. Como ocorre com todas as máquinas, operá-la continuamente à máxima capacidade reduz sua vida útil. Ela necessitará também de manutenção e substituição com mais frequência.

- Para aplicações onde a porca flangeada pode girar, deve estar disponível outra chave adequada para impedir o giro.

Informações relevantes

- Conectando o Sistema - Engate Tipo Screw-to-Connect

## Aplica-se a: