1. Torcflex Low Profile Tool
2. Installation

# Installation

- Configuration minimum d'installation
  - Configuration requise d'installation
- Instructions d’installation
  - Installer la cassette à cliquet TL
  - Installer la cassette à cliquet RL
  - Installation de la poignée de maintien
  - Relâcher la pression
  - Raccordement au circuit - Raccord coaxial
  - Raccorder le flexible à la pompe
  - Raccorder le flexible à la clé
  - Retirer le flexible de la pompe
  - Retirer le flexible de la clé
  - Raccordement au circuit - Raccord à vis

## S’applique à :