# Odkręcanie

Jeśli śruby są silnie skorodowane lub poddane działaniu wysokiej temperatury w trakcie użytkowania, moment odkręcania może być ponad dwukrotnie wyższy od momentu dokręcania. Do odkręcania należy używać większego narzędzia niż do dokręcania. Aby ułatwić odkręcanie, należy usunąć całą powierzchniową rdzę za pomocą szczotki drucianej i nanieść smar na nakrętkę, śrubę i powierzchnię łożyska. Należy odczekać wystarczająco długo, aby olej wsiąkł i przeniknął do środka przed próbą poluzowania śruby.

Podczas odkręcania śrub może nastąpić nagłe uwolnienie energii, gdy śruba zostanie poluzowana. Może to spowodować nieoczekiwane działanie dużej siły na narzędzie. Aby chronić elementy napędu, nie należy przekraczać 90% maksymalnego nacisku podczas odkręcania. Jeśli 90% nie spowoduje poluzowania elementu złącznego, należy użyć większego narzędzia, jeśli to możliwe.

Nigdy nie wolno uderzać młotkiem w klucz lub nasadkę w celu ułatwienia odkręcania.

1. Ustawić docelową wartość ciśnienia na 620 barów (9000 psi).

2. Umieścić narzędzie na elemencie złącznym, który ma zostać odkręcony. Popchnąć narzędzie w kierunku powierzchni reakcji, aż ramię reakcyjne zetknie się z odpowiednim punktem reakcji.

   - Struktura reakcyjna musi być wystarczająco sztywna, aby wytrzymać siłę reakcji narzędzia hydraulicznego.

   - Należy unikać powierzchni stożkowych, ponieważ ramię reakcyjne mogłoby się ślizgać, powodując niekorzystne obciążenie i niestabilność narzędzia.

   - Nie należy używać luźnych przekładek do tworzenia struktury reakcyjnej. Jeśli standardowe ramię reakcyjne nie jest odpowiednie, należy skontaktować się z firmą Atlas Copco w celu uzyskania porady.

3. Nacisnąć i zwolnić przycisk wysuwania [1], aby uruchomić pompę.

4. Podeprzeć narzędzie za pomocą uchwytu pomocniczego i upewnić się, że:

   - Łącznik z grzechotką jest w pełni zazębiony z odkręcanym elementem złącznym.

   - Ramię reakcyjne przylega mocno do struktury reakcyjnej.

   - Wąż i złącza nie dotykają otaczających elementów i mogą się swobodnie poruszać.

   Należy pamiętać, że podczas wsuwania narzędzia należy podtrzymywać jego ciężar, zwłaszcza w przypadku zastosowań z odwróconym ruchem. Jeśli narzędzie nie jest podparte, może spaść z miejsca zastosowania.

5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wysuwania [1], aby umożliwić obracanie się trzpienia.

   Ciśnienie będzie się zwiększać do momentu osiągnięcia momentu luzowania; następnie ciśnienie będzie spadać w miarę obracania się napędu i odkręcania się elementu złącznego.

   Kiedy tłok osiągnie koniec skoku, będą miały miejsce następujące zdarzenia:

   - Zapadka reakcyjna wyda dźwięk kliknięcia.

   - Łącznik z grzechotką przestanie się obracać.

   - Ciśnienie zacznie rosnąć do ustawionej wartości docelowej.

     Nie oznacza to, że śruba jest całkowicie poluzowana, wskazuje jedynie, że narzędzie osiągnęło pełny skok.

6. Gdy narzędzie osiągnie pełny skok, podeprzeć je i zwolnić przycisk wysuwania [1] na pilocie zdalnego sterowania. Narzędzie automatycznie się wsunie. Gdy narzędzie zostanie całkowicie wsunięte, zapadka trzpienia kliknie.

7. Narzędzie jest teraz gotowe do ponownego wysunięcia. Powtarzać kroki 4–6 aż do całkowitego odkręcenia elementu złącznego.

8. Nacisnąć przycisk Stop [0] na pilocie zdalnego sterowania, aby zatrzymać pompę.

Odkręcanie

## Dotyczy: