# Ställa in målmomentet

När skruvdragaren har ställts in och anslutits till en pump måste du ange utgående målmoment. För att ställa in utgående målmoment måste du justera utgående tryck vid pumpen.

1. Titta på kalibreringsdatabladet eller verktygets omvandlingstabell för moment/tryck för att fastställa det tryck som kommer att ge rätt moment.

2. Lossa låsmuttern på tryckreglerventilen och lossa sedan tumskruven tills den vrids fritt. Ta inte bort tumskruven.

3. Anslut pumpen till lämplig strömförsörjning.

4. När skruvdragaren är fri och kan röra sig, och inte är ansatt mot något fästelement, kan du starta pumpen genom att trycka och släppa frammatningsknappen [1] på fjärrkontrollen en gång.

5. Tryck och håll in frammatningsknappen [1].

   Skruvdragarens kolv matas fram till full slaglängd och trycket byggs upp.

6. Läs av trycket som visas på mätaren. Fortsätt att hålla in frammatningsknappen [1] och dra åt eller lossa tumskruven tills mätaren visar målvärdet.

7. Lossa frammatningsknappen [1].

   Skruvdragarens kolv dras tillbaka.

8. Tryck och håll in frammatningsknappen [1] igen. Kontrollera att du kan läsa av målvärdet och släpp sedan frammatningsknappen [1].

9. Håll tumskruven på plats och lås ventilen med låsmuttern.

10. När du har låst ventilen ska du trycka och hålla in frammatningsknappen [1] en gång till och kontrollera att du fortfarande kan läsa av målvärdet. Justera vid behov.

    Systemet är nu klart för användning.

A | Räfflad låsmutter | B | T-handtag

1 | Frammatningsknapp | 0 | Stoppknapp

## Gäller för: