# Testando o Conjunto

1. Prenda a cabeça de acionamento ao elo de catraca. Consulte a seção Instalando o Elo de Catraca TL ou Instalando o Elo de Catraca RL, respectivamente.

2. Gire a catraca e confirme se a lingueta da unidade de transmissão e as linguetas de reação se movem como esperado.

3. Conecte a chave a uma bomba e uma mangueira.

4. Avance e recue a chave; confirme se os indicadores da catraca hexagonal avançam a cada ciclo.

5. Como teste final, calibre a chave para garantir que a saída do torque esteja como esperado.

Informações relevantes

- Instalando o Elo de Catraca RL
- Instalando o Elo de Catraca TL

## Aplica-se a: