# Pripojenie hadice k čerpadlu

1. Držte rám čerpadla (1), aby ste počas pripájania zabránili pohybu čerpadla. Umiestnite hadicový vsuvku (2) v jednej línii so spojkou čerpadla.

2. Pevne stlačte k sebe hadicovú vsuvku a spojku čerpadla (2). Po dokončení pripojenia začujete kliknutie.

   Vrúbkovaný nákružok na spojke čerpadla nie je počas pripájania potrebné zasunúť.

3. Potiahnutím hadice (3) sa uistite, že pripojenie je správne.

## Vzťahuje sa na: