# Mazání

Pro udržení klíčů v dobrém provozním stavu promazávejte pravidelně mezi servisními intervaly součásti pohonu.

Před mazáním proveďte:

1. Odmontujte šrouby boční desky a boční desku [1].

2. Odmontujte sestavu pohonu [2].

Při mazání proveďte tyto úkony:

1. Zkontrolujte hnací čep a pružiny, jestli nevykazují známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby vyměňte hnací čep a pružiny.

2. Zkontrolujte hrany zubů rohatky, jestli nevykazuje známky poškození. V případě potřeby vyměňte rohatku.

3. Zkontrolujte západku pohonu, jestli nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby vyměňte západku pohonu.

4. Zkontrolujte západku pohonu, jestli nevykazuje známky poškození. V případě potřeby vyměňte pružiny.

5. Namažte vystínovaná místa pomocí Molykote 1000.

Postup při montáži je stejný jako při demontáži, ale obrácený.

## Platí pro: