# Работа с низкопрофильным ключом

Необходимые условия

- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Необходимо надевать правильное и подходящее защитное снаряжение.

- Всегда выполняйте оценку рисков соответствующей задачи перед использованием инструмента.

- Регулярно проверяйте инструмент, силовой агрегат, шланги, соединители, электрические кабели и принадлежности на отсутствие видимых повреждений. Всегда соблюдайте инструкции по техническому обслуживанию инструмента и насоса.

- Выберите трещоточное звено с малым зазором соответствующего размера и вставьте его в инструмент. Работа инструмента (затягивание и ослабление болтов) определяется положением инструмента относительно гайки/болта.

- Подсоедините шланги: Убедитесь, что все соединения шлангов надежно и правильно выполнены. Убедитесь, что шланги не имеют дефектов.

Начало работы

1. Прокрутите инструмент: Поместите инструмент на плоскую поверхность, включите насос. Нажмите и удерживайте кнопку подачи [1] на подвесном пульте дистанционного управления, пока инструмент не начнет издавать щелчки. Отпустите кнопку, дождитесь окончания щелчков. Повторите действия.

2. Настройте давление: Нажмите и удерживайте кнопку подачи [1] и медленно поверните регулятор давления по часовой стрелке, чтобы установить нужное давление.

3. Поместите инструмент на гайку, которую необходимо затянуть или освободить.

   Приводной ход силовой головки всегда поворачивает шестигранный храповик (и, следовательно, гайку) к кожуху в передней части инструмента, то есть отворачивается от реактивной точки. Трещоточные звенья с малым зазором поставляются в комплекте с длинным реактивным блоком. Этот реактивный блок предназначен для реакции на соседнюю гайку.

Трещоточное звено спроектировано таким образом, что реактивный блок взаимодействует с соседней гайкой или другой подходящей надежной реактивной точкой. Если такая реактивная точка отсутствует, доступны стандартные реактивные аксессуары или, при необходимости, могут быть поставлены специальные реактивные штанги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность раздавливания

Держите руки на безопасном расстоянии от реакционной зоны во время эксплуатации! Инструмент может защемить пальцы или другие части тела, попавшие в зону его действия. Движущиеся части могут стать причиной раздавливания или порезов.

Убедитесь, что гайка соответствует размеру инструмента.

Во время работы обязательно используйте прочную реактивную точку.

Прочная реактивная точка
Риск зазора
УВЕДОМЛЕНИЕ

Если во время использования появится зазор, прекратите работу.

Если образовался зазор, силовая головка не была должным образом закреплена на трещоточном звене. Это может повредить инструмент.

- Вставьте стопорный штифт.

Избегайте чрезмерного изгиба и перекручивания шлангов:

Запрещается бить молотом по ключу для освобождения элемента

## Относится к: