# Riešenie problémov

Príznak | Pravdepodobná príčina | Požadovaná akcia
--- | --- | ---
Kľúč sa neposúva vpred. | Spojky nie sú úplne pripojené alebo sú chybné. Tesnenia piestu kľúča alebo tesnenia otočného zberného potrubia sú chybné. Solenoid čerpadla je chybný. | Utiahnite alebo vymeňte spojky. Vymeňte tesnenia. Vymeňte solenoid čerpadla. Pozri produktové pokyny pre čerpadlo.
Kľúč sa nezaťahuje späť. | Pozri vyššie. Zlyhanie kolíka upínadla. Zlyhanie pružiny západky. Zlyhanie račne alebo západky upínadla. | Pozri vyššie. Vymeňte kolík upínadla. Vymeňte pružinu západky. Vymeňte poškodené komponenty.
Kľúč sa neposúva vpred, ale meradlo ukazuje tlak. | Spojky nie sú úplne pripojené alebo sú chybné. Solenoid čerpadla je chybný. | Utiahnite alebo vymeňte spojky. Vymeňte solenoid čerpadla. Pozri produktové pokyny pre čerpadlo.
Kľúč funguje v obrátenom chode (iba skrutkovacie rýchlospojky). | Spojky sú obrátené buď na kľúči, čerpadle alebo hadici. V systéme sa používa párny počet hadíc s obrátením smeru prietoku oleja. | Opravte orientáciu spojok. Pozri oddiel Pripojenie systému – Skrutkovacia rýchlospojka. Zmeňte počet hadíc v systéme na nepárny počet, aby ste opravili smer prietoku oleja.
Tlak kľúča sa nezvyšuje. | Tesnenia piestu kľúča alebo tesnenia otočného zberného potrubia sú chybné. Regulačný ventil tlaku čerpadla je chybný. Napätie čerpadla je príliš nízke kvôli použitiu predlžovacích káblov. Tlak vzduchu čerpadla alebo prúd vzduchu je príliš nízky. Lubrikátor regulátora filtra (FRL) je upchatý kvôli nadmernej vlhkosti alebo nečistotám v prívode vzduchu. Hladina oleja čerpadla je nízka alebo filter je zablokovaný. | Vymeňte tesnenia. Vymeňte regulačný ventil. Pozri produktové pokyny pre čerpadlo. Použite kratší predlžovací kábel alebo zväčšený úsek vodiča. Pozri produktové pokyny pre čerpadlo. Pre požiadavky pozri produktové pokyny pre čerpadlo. Opravte alebo vymeňte FRL. Pozri produktové pokyny pre čerpadlo. Naplňte nádrž na olej alebo vyčistite filter. Pozri produktové pokyny pre čerpadlo.
Kľúč beží pomaly. | Spojky nie sú úplne pripojené alebo sú chybné. Hydraulická alebo pneumatická (vzduchové čerpadlo) hadica je upchatá. Napätie čerpadla, tlak vzduchu alebo prúd vzduchu je príliš nízky. Lubrikátor regulátora filtra (FRL) je upchatý kvôli nadmernej vlhkosti alebo nečistotám v prívode vzduchu. Hladina oleja čerpadla je nízka alebo filter je zablokovaný. Kľúč alebo koaxiálna spojka má vnútornú netesnosť. Čerpadlo má vnútornú netesnosť. | Utiahnite alebo vymeňte spojky. Vymeňte hadicu. Pre požiadavky pozri produktové pokyny pre čerpadlo. Opravte alebo vymeňte FRL. Pozri produktové pokyny pre čerpadlo. Naplňte nádrž na olej alebo vyčistite filter. Pozri produktové pokyny pre čerpadlo. Vymeňte tesnenia. Pre riešenie problémov pozri produktové pokyny pre čerpadlo.
Nástroj je zamknutý na aplikácii. | Záber reakčnej západky sa zhoduje s dosiahnutím cieľového uťahovacieho momentu. Reakčný bod nie je pevný. | Znova natlakujte na cieľový uťahovací moment a držte tlak. Potlačte a podržte páky reakčnej západky a znížte tlak. Zmeňte na pevný reakčný bod.
Račňa nerobí za sebou idúce zdvihy. | Račňa, západka upínadla alebo pružiny západky upínadla sú poškodené. Zlyhanie pružín kolíka upínadla. Zlyhanie kolíka upínadla. | Vymeňte poškodené komponenty. Vymeňte pružinu. Vymeňte kolík upínadla.
Račňa nadskakuje počas približovacieho zdvihu. | Račňa, západka upínadla alebo pružiny západky upínadla sú poškodené. | Vymeňte poškodené komponenty.
Na ukazovateli tlaku nie je žiadny údaj, ale kľúč je v prevádzke. | Ukazovateľ tlaku je chybný. | Vymeňte ukazovateľ tlaku.
Hadica sa ťažko pripája ku kľúču alebo čerpadlu. | Tlak zachytený v hadici. Spojka je poškodená. | Vypustite tlak v hadici. Vymeňte spojku.
Z ochranného plášťa uniká olej. | Tesnenie tyče je poškodené. Vnútorné poškodenie piestu je poškodené. | Vymeňte tesnenie tyče. Vymeňte tesnenia piestu.
Obrtlík alebo koaxiálna spojke je horúci/-a. | Tesnenia sú opotrebované alebo poškodené. | Vymeňte tesnenia.
Po odpojení uniká zo spojky olej. | Priľnutá spojka, možné znečistenie. Spojka je poškodená. | Znova pripojte a odpojte. Vyčistite spojky a hľadajte úlomky. Vymeňte spojku.

Relevantné informácie

- Pripojenie systému – Skrutkovacia rýchlospojka

## Vzťahuje sa na: