# Bezpečnostní výstraha

Nebo příslušenství ani je nevystavujte nárazům – Ohledně speciálních aplikací pro nástroje nebo úprav zařízení kontaktujte společnost Atlas Copco. Neoprávněné úpravy mohou mít za následek předčasné selhání produktu, což může způsobit zranění.

Nepoužívejte elektrická čerpadla ve vlhkém nebo výbušném prostředí – Při používání elektrického čerpadla se ujistěte, že prodlužovací kabel, napájení i uzemnění splňují požadavky vyhlášky o elektrických zařízeních a jejich zapojení. Neignorujte elektrická nebezpečí, např. jiskření nebo úrazy elektrickým proudem.

Nebezpečí vysokého hydraulického tlaku –

- Používejte správné nářadí, hadice a šroubení. Ujistěte se, že všechna hadicová spojení jsou úplně připojena, těsní a nic z nich neuniká.

- Odstraňte všechny uniklé hydraulické kapaliny. Vyčistěte všechny rozlité kapaliny.

- Nikdy nepřekračuje maximální provozní tlak čerpadla. Ujistěte se, že hadice a šroubení mají jmenovitý dynamický provozní tlak 700 barů (10 000 psi). Maximální pracovní tlak je trvale vyznačen na nářadí.

Nedotýkejte se bodů, kde hrozí přiskřípnutí, ani k nim nepřibližujte prsty – V okolí reakční oblasti a při práci ve stísněných prostorech existují body, kde hrozí přiskřípnutí.

Udržujte zařízení v dobrém provozním stavu – Provádějte kontrolu na poškození, praskliny nebo opotřebení a v souladu s používáním zařízení provádějte mazání. Poškozené zařízení vyřaďte z provozu.

Doporučuje se obsluha jednou osobou – Nástroj smějí používat pouze kompetentní a proškolené osoby. Pokud je nutné, aby nástroj obsluhovaly dvě osoby, je nutno provést vyhodnocení rizik, které bere v úvahu veškeré vlivy prostředí, používání, koordinace (mezi operátory) a komunikace. Práci s nástrojem by měl řídit operátor, který nástroj drží v ruce, tj. osoba, která práci řídí, nemusí mí nutně v dosahu závěsné ovládání, ovšem bude dávat příkazy ohledně napájení a ovládání čerpadla/nástroje.

Správně nastavte reakci nástroje – Nesprávný nebo nestabilní reakční bod může způsobit pohyb nástroje během provozu, čímž se zvyšuje riziko pro obsluhu. Špatný výběr reakčního bodu může mít za následek i předčasné selhání nástroje.

Noste vhodné osobní ochranné prostředky – Musejí být vhodné pro práci s vysokotlakými hydraulickými systémy nebo v jejich blízkosti; jde např. o bezpečnostní brýle (EN166), rukavice, bezpečnostní obuv apod. Nenoste volné rukavice nebo rukavice s uříznutými nebo roztřepenými prsty. Může dojít k zachycení rukavic otáčejícími se částmi nářadí/nástrčné hlavice, což může způsobit vážná poranění nebo zlomení prstů.

Hadice zbytečně příliš neohýbejte a zajistěte, že nedojde z jejich zachycení nebo poškození – Poškození hadic může být způsobeno teplotními, mechanickými nebo chemickými vlivy a v jeho důsledku může dojít k uvolnění hydraulické kapaliny pod vysokým tlakem, což může mít za následek zranění a poškození zařízení.

Výběr nářadí – Na základě požadavků na krouticí moment a prostorových omezení vyberte odpovídající nářadí pro dané použití.

## Platí pro: