# Odłączanie węża od klucza

Złącze współosiowe posiada zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem podczas użytkowania. Przed używaniem sprzętu dowiedz się, jak odłączyć wąż.

1. Podeprzeć kolektor obrotowy po stronie przeciwnej do złącza.

2. Popchnąć wąż w kierunku klucza (ilustracja 1), aż zamknie się szczelina między kołnierzem radełkowanym a końcówką, jak pokazano na (ilustracja 2).

3. Utrzymując powyższą pozycję, odciągnij kołnierz radełkowany od klucza (ilustracja 3).

4. Odciągnąć wąż od klucza, a połączenie automatycznie się rozdzieli (ilustracja 4).

Jeśli połączenia nie zostaną dociśnięte do siebie i przytrzymane, kołnierz radełkowy nie może się poruszyć, dlatego nie można rozłączyć złączy. Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem.

## Dotyczy: