# Collaudo dell'assieme

1. Collegare la testa di potenza al collegamento a cricchetto. Vedere la sezione Installazione del collegamento a cricchetto TL o Installazione del collegamento a cricchetto RL.

2. Ruotare il cricchetto e verificare che il nottolino di azionamento e i nottolini di reazione si spostino secondo le previsioni.

3. Collegare la chiave a una pompa e un tubo flessibile.

4. Avanzare e ritrarre la chiave, quindi verificare che il cricchetto esagonale si sposti in avanti a ciascun ciclo.

5. Come test finale, tarare la chiave per verificare che la coppia erogata sia quella prevista.

Informazioni pertinenti

- Installazione del collegamento a cricchetto RL
- Installazione del giunto a cricchetto TL

## Applicabile a: