# Подсоединение шланга к ключу

1. Поддерживайте поворотный коллектор с противоположной стороны в сторону муфты (1). Расположите муфту шланга вровень с ниппелем ключа (2).

2. Плотно соедините ниппель и муфту. Когда соединение будет успешно выполнено, раздастся щелчок.

   Рифленое кольцо на муфте шланга не требуется отводить назад при осуществлении соединения.

3. Потяните шланг (3), чтобы проверить соединение.

## Относится к: