# Тестирование сборки

1. Присоедините силовую головку к трещоточному звену. См. раздел Установка трещоточного звена TL или Установка трещоточного звена RL, соответственно.

2. Поверните храповик и убедитесь, что ведущая и реактивная собачки двигаются должным образом.

3. Подсоедините ключ к насосу и шлангу.

4. Выдвигайте и втягивайте ключ; убедитесь, что шестигранный храповик перемещается вперед с каждым циклом.

5. В качестве последней проверки откалибруйте ключ, чтобы убедиться, что выходной крутящий момент соответствует ожидаемому.

Требуемая информация

- Установка трещоточного звена RL
- Установка трещоточного звена TL

## Относится к: