# Ensamblar el cabezal motorizado

1. Lubrique el retén con reborde con Aqua-Sil e insértelo en la caja [1].

2. Lubrique la junta tórica y el retén con reborde con Aqua-Sil e instálelos en el pistón [2].

3. Lubrique la junta tórica con Aqua-Sil e instálela en la tapa final [3].

4. Aplique una capa de aceite hidráulico en el orificio de la caja.

5. Inserte el pistón en la caja y empújelo hasta el final del orificio de la caja.

6. Aplique Loctite 277 en las roscas del extremo del vástago de pistón y atorníllelo al vástago de pistón.

7. Fije el extremo del vástago de pistón en una mordaza y aplique par en el vástago de pistón mediante una boca y una barra de extensión.

   Modelo | Par de instalación (Nm) | Tamaño de boca
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 in.
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1-1/8 in.
   TFX18 | 90 | 1-1/8 in.
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. Inserte la tapa final en la caja.

9. Aplique Loctite 243 en los tornillos de la tapa final; atorníllelos a la caja y apriete hasta el par de instalación correcto.

   Modelo | Llave hex. (mm) | Par (Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. Instale el colector de bloque de la unión giratoria. Consulte el apartado Ensamblar el colector de bloque de la unión giratoria.

11. Desengrase las roscas en el pasador fijo y aplique Loctite 243 en la rosca hembra. Atornille entre ellas las 2 piezas del pasador fijo y apriete hasta el par de instalación correcto.

    Modelo | Llave hex. (mm) | Par (mm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

Lubricación e instalación de retén; pasos 1-3
Instalación del vástago de pistón; pasos 4-7
Instalación del pasador fijo; paso 11
Información relevante

- Ensamblar el colector de bloque de la unión giratoria

## Aplicable a: