# Затяжка

1. Поместите инструмент на крепежный элемент, который необходимо затянуть. Нажимайте инструмент по направлению к реакционной поверхности до тех пор, пока реактивная штанга не коснется подходящей реакционной точки.

   - Реакционная структура должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать силу реакции гидравлического инструмента.

   - Избегайте наклонных поверхностей, так как реактивная штанга может скользить, вызывая неблагоприятную нагрузку и нестабильность инструмента.

   - Не используйте свободные прокладки для создания реакционной структуры. Если стандартная реактивная штанга не подходит, обратитесь за консультацией в Atlas Copco.

2. Нажмите и отпустите кнопку подачи [1] на подвесном пульте дистанционного управления, чтобы запустить насос.

3. Поддерживайте инструмент с помощью опорной рукоятки и убедитесь в следующем:

   - трещоточное звено полностью вошло в зацепление с затягиваемым креплением;

   - реактивная штанга плотно прилегает к реакционной конструкции;

   - шланг и муфты могут свободно перемещаться, не касаясь окружающих конструкций.

   Имейте в виду, что когда инструмент втягивается, вы должны поддерживать вес инструмента; особенно на инвертированных приложениях. Если инструмент не поддерживается, он может выпасть из приложения.

4. Нажмите и удерживайте кнопку подачи [1], чтобы стержень вращался.

   Когда поршень достигает конца хода, происходит следующее:

   - реактивная собачка издает щелчок;

   - трещоточное звено прекращает вращаться;

   - давление нарастает до установленного значения.

     Это не означает, что болт затянут правильно, это лишь указывает на то, что инструмент находится на полном ходу.

5. Когда инструмент достигнет полного хода, поддержите инструмент и отпустите кнопку подачи [1] на подвесном пульте дистанционного управления. Инструмент автоматически втягивается. Когда инструмент полностью втянут, приводная собачка издает щелчки.

6. Инструмент готов к подаче. Повторяйте шаги 3–5 до тех пор, пока давление не достигнет целевого значения, а крепежный элемент не перестанет двигаться. Ключ остановился, а крепежный элемент затянут правильно.

7. Когда инструмент остановится, еще раз нажмите кнопку подачи [1], чтобы убедиться, что крепежный элемент не двигается. Если нет, процесс затяжки завершен.

8. Иногда инструмент может заблокироваться во время работы. Для снятия инструмента выполните следующие действия:

   1. Нажмите и удерживайте кнопку подачи [1].

   2. Как только давление достигнет целевого значения, вручную нажмите на рычаг собачки, чтобы отсоединить ее от храпового механизма.

   3. Поддерживайте вес инструмент, перед тем как отпустить кнопку подачи на подвесном пульте дистанционного управления.

   4. Извлеките инструмент.

   Перемести рычаги собачки вручную. Не используйте инструменты для перемещения рычагов.

9. Нажмите кнопку останова [0] на подвесном пульте дистанционного управления, чтобы остановить насос.

Затяжка
Нажмите на рычаг собачку вручную, если инструмент заблокировался во время работы.

## Относится к: