# Skúška zostavy

1. Pripojte hnaciu hlavu ku kazete. Pozri oddiel Inštalácia kazety TL, resp. Inštalácia kazety RL.

2. Otočte račňu a uistite sa, že západka upínadla a reakčné západky sa pohybujú podľa očakávaní.

3. Pripojte kľúč k čerpadlu a hadice.

4. Vysuňte a zasuňte kľúč; uistite sa, že šesťhranná račňa sa sa každým cyklom indexuje dopredu.

5. Ako konečnú skúšku nakalibrujte kľúč, aby bol výstupný uťahovací moment podľa očakávaní.

Relevantné informácie

- Inštalácia kazety RL
- Inštalácia kazety TL

## Vzťahuje sa na: