# Testowanie montażu zestawu

1. Zamocować głowicę napędową do łącznika z grzechotką. Więcej informacji na ten temat znajduje się odpowiednio w sekcji Instalowanie łącznika z grzechotką TL lub Instalowanie łącznika z grzechotką RL.

2. Obrócić grzechotkę i upewnić się, że zapadka napędu i zapadki reakcyjne poruszają się prawidłowo.

3. Podłączyć klucz do pompy i węża.

4. Przesuwać i cofać klucz; upewnić się, że sześciokątna grzechotka przesuwa się do przodu przy każdym cyklu.

5. W ramach testu końcowego skalibrować klucz, aby upewnić się, że uzyskany moment obrotowy jest zgodny z oczekiwaniami.

Ważne informacje

- Instalowanie łącznika z grzechotką RL
- Instalowanie łącznika z grzechotką TL

## Dotyczy: