# Připojení systému -- šroubovací spojka

Čerpadla a hadice Atlas Copco mají předem konfigurované spojky pro ovládání klíčů Torcflex, jak je uvedeno níže.

Když používáte k ovládání klíčů Torcflex jiné zařízení než od společnosti Atlas Copco, ujistěte se, že spojky jsou konfigurovány podle obrázku.

1 | Klíč | 2 | Čerpadlo

Ujistěte se, že všechny spojky jsou správně připojeny bez mezer mezi objímkami a šroubeními. K utahování nebo uvolňování spojek nikdy nepoužívejte klíče ani jiné nářadí.

Ujistěte se, že spojky jsou úplně zasunuty a pevně sešroubovány.

Nikdy nepoužívejte dvě zdvojené hydraulické hadice mezi čerpadlem a nářadím. Aby nedošlo k poruše nářadí, neobracejte spojky opačně. Nezkoušejte utahovat nebo uvolňovat spojky pod tlakem.

## Platí pro: