# Felsökning

Symptom | Trolig orsak | Nödvändig åtgärd
--- | --- | ---
Skruvdragaren matar inte fram. | Kopplingarna är inte helt i ingrepp eller felbehäftade. Fel på skruvdragarens kolvtätningar eller vridbara grenrörstätningar. Fel på pumpens magnetventil. | Dra åt eller byt ut kopplingarna. Byt ut tätningarna. Byt ut pumpens magnetventil. Se produktanvisningarna för pumpen.
Skruvdragaren dras inte tillbaka. | Se ovan. Fel på drivtappen. Fel på spärrfjädern. Fel i spärrhake eller drivspärr. | Se ovan. Byt ut drivtappen. Byt ut spärrfjädern. Byt ut de skadade komponenterna.
Skruvdragaren matar inte fram men instrumentet visar tryck. | Kopplingarna är inte helt i ingrepp eller felbehäftade. Fel på pumpens magnetventil. | Dra åt eller byt ut kopplingarna. Byt ut pumpens magnetventil. Se produktanvisningarna för pumpen.
Skruvdragaren fungerar reverserat (endast skruvkopplingar). | Kopplingarna är reverserade på skruvdragaren, pumpen, eller slangen. Ett jämnt antal slangar används i systemet vilket reverserar oljeflödets riktning. | Justera kopplingarnas orientering. Se avsnittet Ansluta systemet – Skruvkopplingar. Ändra antalet slangar i systemet till ett ojämnt antal för att korrigera oljeflödets riktning.
Skruvdragarens tryck byggs inte upp. | Fel på skruvdragarens kolvtätningar eller vridbara grenrörstätningar. Pumpens tryckreglerventil är defekt. Pumpens spänning är för låg på grund av förlängningskablar. Pumpens lufttryck eller luftflöde är för lågt. Det finns en förträngning i filterregulatorns smörjenhet (FRL) på grund av överdriven mängd fukt eller smuts i tilluften. Pumpens oljenivå är låg eller filtret är blockerat. | Byt ut tätningarna. Byt ut regulatorventilen. Se produktanvisningarna för pumpen. Använd en kortare förlängningskabel eller större kabelledardiameter. Se produktanvisningarna för pumpen. Se pumpens produktanvisningar för upplysningar. Reparera eller byt ut filterregulatorns smörjenhet. Se produktanvisningarna för pumpen. Fyll oljetanken eller rengör filtret. Se produktanvisningarna för pumpen.
Skruvdragaren går för långsamt. | Kopplingarna är inte helt i ingrepp eller felbehäftade. En förträngning har uppstått i en hydraulslang eller en pneumatisk slang (tryckluftpump). Pumpens spänning, lufttryck, eller luftflöde är för lågt. Det finns en förträngning i filterregulatorns smörjenhet (FRL) på grund av överdriven mängd fukt eller smuts i tilluften. Pumpens oljenivå är låg eller filtret är blockerat. Ett internt läckage har uppstått i skruvdragaren eller i koaxialkopplingen. Ett internt läckage har uppstått i pumpen. | Dra åt eller byt ut kopplingarna. Byt ut slangen. Se pumpens produktanvisningar för upplysningar. Reparera eller byt ut filterregulatorns smörjenhet. Se produktanvisningarna för pumpen. Fyll oljetanken eller rengör filtret. Se produktanvisningarna för pumpen. Byt ut tätningarna. Se pumpens produktanvisningar för information om felsökning.
Verktyget är låst av programmet. | Mothållsspärrens ingrepp har inträffat samtidigt som målmomentet uppnåddes. Mothållspunkten är inte styv. | Trycksätt på nytt till målmoment och håll trycket. Tryck och håll in mothållsspärrens armar och lossa trycket. Byt till en styv mothållspunkt.
Spärren kan inte hantera flera på varandra följande slag. | Spärrverktyget, drivspärren eller fjädrarna är skadade. Fel på drivtappens fjäder. Fel på drivtappen. | Byt ut de skadade komponenterna. Byt ut fjädern. Byt ut drivtappen.
Spärren hoppar under framåtslag. | Spärrverktyget, drivspärren eller fjädrarna är skadade. | Byt ut de skadade komponenterna.
Ingen avläsning på tryckmätaren men skruvdragaren fungerar. | Tryckmätaren är defekt. | Byt ut tryckmätaren.
Svårt att ansluta slangen till skruvdragaren eller pumpen. | Tryck stannar kvar i slangen. Kopplingen är skadad. | Ventilera ut trycket i slangen. Byt ut kopplingen.
Olja läcker från kåpan. | Stångtätningen är skadad. Den interna kolvtätningen är skadad. | Byt ut stångtätningen. Byt ut kolvtätningarna.
Vridkopplingen eller koaxialkopplingen är het. | Tätningarna är slitna eller skadade. | Byt ut tätningarna.
Kopplingen läcker olja efter frånkoppling. | Kärvande koppling, eventuell förorening. Kopplingen är skadad. | Återanslut och koppla från. Rengör kopplingarna och titta efter skräp. Byt ut kopplingen.

Relevant information

- Ansluta systemet – Skruvkopplingar

## Gäller för: