# Relâcher la pression

Les clés Torcflex peuvent être fournies avec des raccords coaxiaux ou des raccords à vis. Le système de raccordement coaxial permet de raccorder la conduite Avance et la conduite Rétractation en une seule fois. Le système de raccordement à vis exige que les conduites Avance et Rétractation soient raccordées individuellement. Avant le raccordement, assurez-vous que les raccords sont propres et exempts de dégâts.

Avant d'essayer de raccorder ou de débrancher les raccords hydrauliques, assurez-vous qu'il n'y a pas de pression résiduelle dans la pompe.

## Pompes électriques

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton situé sur le dessus de l'électrovanne pour libérer la pression.

## Pompes pneumatiques

1. Appuyez sur le bouton Stop [0] de la télécommande pour arrêter la pompe.

2. Maintenez enfoncé le bouton Stop [0] et appuyez plusieurs fois sur le bouton Avance [1] pour faire fonctionner l'électrovanne.

   1 | Bouton Avance | 0 | Bouton Stop

Tous les raccordements doivent pouvoir être raccordés et déconnectés facilement à la main. Dans le cas contraire, vérifiez l'absence de dégâts ou de pression résiduelle dans le système.

## S’applique à :