# Collegamento del tubo flessibile alla chiave

1. Sorreggere il collettore girevole sul lato opposto a quello del raccordo (1). Posizionare il raccordo del tubo flessibile in linea con il nipplo della chiave (2).

2. Spingere saldamente il nipplo della chiave e il raccordo del tubo flessibile. Al termine della connessione viene emesso un suono di scatto.

   Non tirare all'indietro il collare zigrinato sul raccordo del tubo flessibile durante il collegamento.

3. Tirare il tubo (3) per verificare la correttezza del collegamento.

## Applicabile a: