# Einstellen des Solldrehmoments

Sobald der Schlüssel eingerichtet und mit einer Pumpe verbunden wurde, müssen Sie das Solldrehmoment einstellen. Um das Drehmoment festzulegen, müssen Sie das Ventil für den Ausgangsdruck der Pumpe einstellen.

1. Den Druck, mit dem das korrekte Drehmoment erreicht wird, können Sie dem Kalibrierdatenblatt oder der Drehmoment/Druck-Umrechnungstabelle entnehmen.

2. Lösen Sie die Sperrmutter am Druckregelventil und anschließend die Rändelschraube, bis diese sich frei drehen lässt. Entfernen Sie die Rändelschraube nicht.

3. Schließen Sie die Pumpe an eine geeignet Stromversorgung an.

4. Starten Sie bei frei beweglichem, also nicht an einem Befestigungselement anliegendem Schlüssel die Pumpe, indem Sie die Vorlauf-Taste [1] an der Fernsteuerung einmal drücken und loslassen.

5. Drücken und halten Sie die Vorlauf-Taste [1].

   Der Kolben des Schlüssels wird bis zum vollen Hub ausgefahren und es baut sich Druck auf.

6. Achten Sie auf den am Manometer angezeigten Druck. Halten Sie die Vorlauf-Taste [1] weiterhin gedrückt und ziehen Sie die Rändelschraube fest oder lösen Sie diese, bis die Anzeige den Sollwert erreicht.

7. Lassen Sie die Vorlauf-Taste [1] los.

   Der Kolben des Schlüssels wird eingezogen.

8. Drücken und halten Sie die Vorlauf-Taste [1] erneut. Stellen Sie sicher, dass der Sollwert erreicht wird, und lassen Sie die Vorlauf-Taste [1] anschließend wieder los.

9. Halten Sie die Rändelschraube in Position und verriegeln Sie das Ventil mit der Sperrmutter.

10. Nachdem das Ventil verriegelt wurde, drücken und halten Sie die Vorlauf-Taste [1] erneut und vergewissern Sie sich, dass auch weiterhin der Sollwert erreicht wird. Ggf. einstellen.

    Das System ist nun einsatzbereit.

A | Rändel-Sicherungsmutter | B | T-Handgriff

1 | Vorlauf-Taste | 0 | Stopp-Taste

## Gilt für: