# Retirer le flexible de la pompe

Le raccord coaxial est doté d'un dispositif de sécurité pour éviter toute déconnexion accidentelle pendant l'utilisation. Apprenez à déconnecter le flexible avant d'utiliser l'appareil.

1. Tenez le cadre de la pompe pour éviter que la pompe ne bouge pendant la déconnexion.

2. Poussez le raccord du flexible vers la pompe (illustration 1) jusqu'à ce que l'espace entre le collier moleté et le raccord se ferme (illustration 2).

3. Tout en maintenant la position ci-dessus, poussez le collier moleté vers la pompe (illustration 3).

4. Tirez sur le flexible pour l'éloigner de la pompe et le raccord se détache automatiquement (illustration 4).

Si les raccords ne sont pas rapprochés et maintenus, le collier moleté ne peut pas bouger et les raccords ne peuvent donc pas être déconnectés. Il s'agit d'un dispositif de sécurité destiné à empêcher toute déconnexion accidentelle.

## S’applique à :