# Instalando o Elo de Catraca RL

Confirme se a extremidade do êmbolo do pistão e as placas da unidade de transmissão estão adequadamente lubrificadas antes da instalação.

## Inserindo o Elo de Catraca

1. Puxe para fora o pino do elo (1). Empurre o mecanismo da catraca (2) totalmente para dentro, e prenda a cabeça de acionamento ao elo.

2. Prenda a cabeça de acionamento com o pino do elo (3).

## Aplica-se a: