# Montaż głowicy napędowej

1. Nasmarować uszczelkę krawędziową środkiem Aqua-Sil i włożyć do obudowy [1].

2. Nasmarować pierścień O-ring i uszczelkę krawędziową środkiem Aqua-Sil i zainstalować na tłoku [2].

3. Nasmarować pierścień O-ring środkiem Aqua-Sil i zamontować na nasadce końcowej [3].

4. Nałożyć niewielką ilość oleju hydraulicznego na otwór w obudowie.

5. Włożyć tłok do obudowy i wcisnąć go do dna otworu w obudowie.

6. Nałożyć środek Loctite 277 na gwinty na końcówce tłoczyska i wkręcić ją w tłoczysko.

7. Zacisnąć koniec tłoczyska w imadle i dokręcić tłoczysko za pomocą nasadki i pręta przedłużającego.

   Model | Moment obrotowy przy montażu (Nm) | Rozmiar nasadki
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 cala
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1–1/8 cala
   TFX18 | 90 | 1–1/8 cala
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. Włożyć nasadkę końcową do obudowy.

9. Nałożyć środek Loctite 243 na śruby nasadki końcowej; wkręcić je w obudowę i dokręcić, stosując właściwy moment obrotowy instalacji.

   Model | Klucz sześciokątny (mm) | Moment obrotowy (Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. Zainstalować słupek połączenia obrotowego. Więcej informacji w rozdziale Montaż słupka połączenia obrotowego.

11. Odtłuścić gwinty na kołku stałym i nałożyć środek Loctite 243 na gwint wewnętrzny. Skręcić ze sobą 2 części kołka stałego i dokręcić, stosując odpowiedni moment obrotowy w przypadku instalacji.

    Model | Klucz sześciokątny (mm) | Moment obrotowy (mm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

Smarowanie i montaż uszczelnień; kroki 1–3
Montaż tłoczyska; kroki 4–7
Instalacja stałego kołka; krok 11
Ważne informacje

- Montaż słupka połączenia obrotowego

## Dotyczy: