# Podłączanie węża do klucza

1. Podeprzeć kolektor obrotowy po stronie przeciwnej do złącza (1). Ustawić złącze węża w jednej linii z końcówką klucza (2).

2. Mocno ścisnąć ze sobą końcówkę klucza i złącze węża. Po połączeniu tych elementów słychać kliknięcie.

   Kołnierz radełkowany na złączu węża nie musi być odciągany podczas łączenia.

3. Pociągnąć wąż (3), aby upewnić się, że instalacja jest poprawna.

## Dotyczy: