# Tester l'assemblage

1. Fixez l'unité motrice à la cassette à cliquet. Voir les paragraphes respectifs Installer la cassette à cliquet TL ou Installer la cassette à cliquet RL.

2. Faites tourner le cliquet et assurez-vous que le cliquet d'entraînement et les cliquets de réaction bougent comme prévu.

3. Raccordez la clé à une pompe et à un flexible.

4. Avancez et reculez la clé ; assurez-vous que le cliquet hexagonal avance à chaque cycle.

5. En guise de test final, étalonnez la clé pour vous assurer que le couple de sortie est conforme aux attentes.

Informations pertinentes

- Installer la cassette à cliquet RL
- Installer la cassette à cliquet TL

## S’applique à :