# Instalowanie uchwytu pomocniczego

Przed zamontowaniem uchwytu na kluczu upewnij się, że uchwyt ma odpowiedni rozmiar śruby. Dostępne są dwa rozmiary śrub uchwytu pomocniczego; wybierz z listy właściwy rozmiar śruby.

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/05/08/10 / TFX04/08 = M8

Klucz obsługuje montaż uchwytu nośnego w trzech różnych pozycjach.

Pozycje boczne, lewa lub prawa:

Pozycja przednia

Pozycje boczne głowicy napędowej, lewa lub prawa:

## Przygotowanie uchwytu do instalacji

1. Włożyć śrubę przez uchwyt.

2. Wkręcić śrubę we właściwym położeniu za pomocą śruby skrzydełkowej.

3. Upewnić się, że śruba ma luz osiowy, aby umożliwić montaż.

## Instalowanie uchwytu na kluczu

1. Włożyć kołki ustalający u podstawy uchwytu w otwory na kluczu.

2. Trzymając uchwyt w miejscu, wkręcić śrubę w klucz za pomocą śruby skrzydełkowej, aż do jej dokręcenia.

## Regulacja pozycji uchwytu

Do regulacji pozycji uchwytu nie trzeba luzować śruby.

Uchwyt pomocniczy można obracać w 12 pozycjach co 30 stopni:

1. Pociągnąć i przytrzymać sworzeń pierścienia.

2. Obrócić uchwyt do żądanej pozycji i zwolnić sworzeń pierścienia w celu zablokowania.

## Dotyczy: