# Klucz o niskim profilu — informacje

Klucz o niskim profilu Torcflex (TFX) jest profesjonalnym hydraulicznym elektronarzędziem przeznaczonym do aplikowania momentu obrotowego na przemysłowe elementy złączne w celu uzyskania właściwego dokręcenia lub poluzowania przemysłowych połączeń śrubowych. Narzędzie wykorzystuje siłownik hydrauliczny dwustronnego działania do przeniesienia siły linearnej na moment obrotowy poprzez mechanizm zapadkowy. Moment obrotowy jest kontrolowany poprzez regulację ciśnienia przyłożonego do siłownika hydraulicznego.

Narzędzie składa się z następujących głównych części składowych:

A | Słupek połączenia obrotowego | Słupek połączenia obrotowego ze złączami hydraulicznymi do podłączenia do odpowiedniego źródła zasilania hydraulicznego.
B | Łącznik z grzechotką | Łącznik z grzechotką, który zapewnia trzpień sześciokątny. Atlas Copco zapewnia kilka opcjonalnych łączników z grzechotką dla każdego modelu głowicy napędowej, dzięki czemu można zmienić rozmiar z sześciokątnego na inny.
C | Trzpień sześciokątny | Trzpień sześciokątny jest częścią funkcjonalną, która służy do nadawania momentu obrotowego łącznikowi z grzechotką.
D | Kołek ustalający | Kołek ustalający do połączenia głowicy napędowej do łącznika z grzechotką.
E | Ramię reakcyjne | Stałe ramię reakcyjne do pochłaniania siły reakcji powstającej podczas pracy narzędzia.
F | Głowica napędowa | Głowica napędowa, która jest hydraulicznym elementem narzędzia.

## Dotyczy: