# Desconectando a Mangueira da Bomba

O engate coaxial possui um recurso de segurança para evitar desconexões acidentais durante o uso. Saiba como desconectar a mangueira antes de usar o equipamento.

1. Segure a estrutura da bomba para evitar que a bomba se mova durante a desconexão.

2. Empurre o niple da mangueira em direção à bomba (ilustração 1) até que o intervalo entre o colar serrilhado e o niple feche (ilustração 2).

3. Enquanto mantém a posição acima, empurre o colar serrilhado em direção à bomba (ilustração 3).

4. Puxe a mangueira, afastando-a da bomba e a conexão se separará automaticamente (ilustração 4).

Se as conexões não forem empurradas ao mesmo tempo e mantidas assim, o colar serrilhado não poderá se mover e portanto os engates não poderão ser desconectados. Esse é um recurso de segurança para evitar desconexão acidental.

## Aplica-se a: