# Odpojení hadice od čerpadla

Koaxiální spojka je vybavena bezpečnostním prvkem, který zabraňuje náhodnému odpojení při používání. Před použitím zařízení se naučte, jak odpojit hadici.

1. Přidržte rám čerpadla, aby se čerpadlo při odpojování nepohybovalo.

2. Zatlačte vsuvku hadice směrem k čerpadlu (obrázek 1), dokud se nezavře mezera mezi vroubkovanou objímkou a vsuvkou (obrázek 2).

3. Udržujte výše uvedenou polohu, zatlačte vroubkovanou k čerpadlu (obrázek 3).

4. Zatáhněte za hadici směrem od čerpadla a spoj se automaticky rozpojí (obrázek 4).

Když spoje nejsou přitlačeny k sobě a drží, nemůže se vroubkovaná objímka pohybovat, a proto nelze spojku rozpojit. Tato vlastnost je bezpečnostní prvek, který brání neúmyslnému rozpojení.

## Platí pro: