# Vue d’ensemble de la clé à cassette

La clé Torcflex à cassette (TFX) est un outil hydraulique professionnel conçu pour exercer un couple sur les fasteners industriels afin de garantir le serrage ou le desserrage correct d'un raccord boulonné industriel. L'outil utilise un vérin hydraulique à double action pour transférer la force linéaire en couple de rotation par le biais d'un mécanisme à cliquet. Le couple est contrôlé en ajustant la pression appliquée au vérin hydraulique.

L'outil inclut les principaux composants suivants :

A | Distributeur pivotant | Un distributeur pivotant avec des raccords hydrauliques permettant de se raccorder à un circuit hydraulique approprié.
B | Cassette à cliquet | Une cassette à cliquet qui fournit l'entraînement hexagonal. Atlas Copco propose plusieurs cassettes à cliquet en option pour chaque modèle d'unité motrice, ce qui permet de modifier la taille de l'entraînement hexagonal.
C | Entraînement hexagonal | L'entraînement hexagonal est la partie fonctionnelle qui permet d'appliquer un couple de serrage à la cassette à cliquet.
D | Goupille de retenue | Une goupille de retenue pour raccorder la tête motrice à la cassette à cliquet.
E | Bras de réaction | Un bras de réaction fixe pour absorber les forces de réaction générées pendant le fonctionnement de l'outil.
F | Unité motrice | Une unité motrice qui constitue l'élément hydraulique de l'outil.

## S’applique à :