# Odłączanie węża od pompy

Złącze współosiowe posiada zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem podczas użytkowania. Przed używaniem sprzętu dowiedz się, jak odłączyć wąż.

1. Przytrzymać ramę pompy, aby zapobiec przesuwaniu się pompy podczas odłączania.

2. Popchnąć złączkę węża w kierunku pompy (ilustracja 1), aż zamknie się szczelina między kołnierzem radełkowanym a złączką (ilustracja 2).

3. Utrzymując powyższą pozycję, popchnij kołnierz radełkowany w kierunku pompy (ilustracja 3).

4. Odciągnąć wąż od pompy, a połączenie automatycznie się rozdzieli (ilustracja 4).

Jeśli połączenia nie zostaną dociśnięte do siebie i przytrzymane, kołnierz radełkowy nie może się poruszyć, dlatego nie można rozłączyć złączy. Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem.

## Dotyczy: