# Смазка

Чтобы поддерживать ключи в хорошем рабочем состоянии, регулярно смазывайте приводные компоненты в промежутках между обслуживанием.

Разбор перед смазкой:

1. снимите винты боковой пластины и саму пластину [1].

2. снимите приводной узел [2].

Выполните следующие действия во время смазочных работ:

1. осмотрите приводной штифт и пружины на наличие признаков износа или повреждения. При необходимости замените приводной штифт и пружины;

2. осмотрите края зубьев храповика на наличие признаков повреждения. При необходимости замените храповик;

3. осмотрите зубья приводной собачки на наличие признаков повреждения. При необходимости замените приводную собачку;

4. Осмотрите пружины приводной собачки на наличие признаков повреждения. При необходимости замените пружины.

5. Смажьте заштрихованные участки маслом Molykote 1000.

Порядок сборки такой же, как и разборки, но в обратном порядке.

## Относится к: